**Держатели**

**Руководство по эксплуатации**

Держатели предназначен для крепления консольных уличных светильников предназначенных для освещения улиц, дорог, скверов и других территорий населенных пунктов.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Указаны в таблице

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Держатель в сборе - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 экз.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Закрепить основание держателя на монтажной поверхности. Выставить нужный угол крепления монтажной трубы (рис. 1).

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости кронштейнов в упаковке – 2 года со дня отгрузки

По истечении срока службы кронштейн утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.



8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель службы контроля предприятия

|  |
| --- |
| Заполняет торговая организацияНаименование торговой организации, контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.Продавец (подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.



ЧПТУП ”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210004 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код 1С | Модель | Описание | Спецификация |
| Б0047649 | SPP-AC2-0-230-048 | Кронштейн с переменным углом, для уличного (консольного) светильника, 230мм, D48цвет: RAL7040 | Кронштейн состоит из 2-х металлических пластин толщиной 1,5мм, монтажной трубы d48 и толшиной стенки 1,5 мм для консольного закрепления светильника. Крутящий момент (момент силы) =50Нм |
| Б0047650 | SPP-AC2-0-230-060 | Кронштейн с переменным углом, для уличного (консольного) светильника, 230мм, D60цвет: RAL7040 | Кронштейн состоит из 2-х металлических пластин толщиной 1,5мм, монтажной трубы d60 и толшиной стенки 1,5 мм для консольного закрепления светильника. Крутящий момент (момент силы) =75Нм |
| Б0047651 | SPP-AC2-0-300-048 | Кронштейн с переменным углом, для уличного (консольного) светильника, 300мм, D48цвет: RAL7040 | Кронштейн состоит из 2-х металлических пластин толщиной 1,5мм, монтажной трубы d48 и толшиной стенки 1,5 мм для консольного закрепления светильника. Крутящий момент (момент силы) =60Нм |