**RUS**

****

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Кабель БЕЛТ ЛАЙТ**

Для ERABL-K100, H05RNH2-F

**Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.**

**Назначение:**

Кабель иллюминационный предназначен для самостоятельной сборки и монтажа гирлянды Belt-light. Он имеет каучуковую изоляцию и устойчив к суровым погодным условиям. Вы можете самостоятельно смонтировать необходимое количество патронов с нужным интервалом, а где требуется варьировать интервал. Теперь Вы можете собрать гирлянду с необходимым количеством патронов и необходимой Вам длины.

Кабель предназначен для сборки гирлянд для оформления фасадов, витрин, дверных и оконных проемов, как внутри помещений, так и снаружи.

Степень защиты гирлянды: IP 65,

Намотка: 100 м,

Максимальное подключение: до 1000 светодиодных ламп

Размер кабеля (изоляция): 14\*5,5мм

Организация кабеля: 0,193мм\*48 проволок

Сечение: 1,404мм2

Рабочее напряжение – 220 В

Максимальная нагрузка: 4000Вт

Каучуковая изоляция жил

Конструкция: токопроводящая двужильная шина в виде ленты, на которую через определенный интервал, последовательно крепятся патроны под лампы.

**Изделие соответствует требованиям**

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

**Технические характеристики:**

**Монтаж гирлянды:**

1. Аккуратно достаньте катушку с кабелем из коробки, расправьте его, проверьте работоспособность и разместите на украшаемом объекте.

2. Смонтируйте необходимое количество патронов с нужным интервалом.

3. Подключите кабель к сети 220-230 Вольт.

**Внимание!**

1. Использовать только в сухом и чистом месте, вдали от воды, жары, сырости и горючих веществ.

2. Электрическое напряжение не должно превышать указанные характеристики.

3. Нарушение изоляции и провода недопустимо!

4. Не погружайте кабель в воду

7. Ремонт и обслуживание кабеля может осуществляться только специалистом

****

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Во избежание риска возгорания и получения удара электрическим током, размещайте кабель так, чтобы не допустить повреждения изоляционного покрытия провода.

2. Не допускайте перегрева кабеля и перенапряжения сети.

3. Не включайте кабель в упаковке.

4. Не нагревайте и не помещайте кабель рядом с сильно нагретыми предметами.

5. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.

6. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.

7. Не давайте кабель детям.

**6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить гирлянду рекомендуется в штатной упаковке, в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С.

**7. УТИЛИЗАЦИЯ**

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Гарантийный срок эксплуатации кабеля составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен кабеля осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен кабеля осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.