**Держатель световой ДС-06**

**Руководство по эксплуатации**

Держатель световой ДС-06 (далее держатель) предназначен для крепления консольных уличных светильников, предназначенных для освещения улиц, дорог, скверов и других территорий населенных пунктов.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -45°С до +45°С

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более 201х100х205мм

Диаметр посадочной трубы, мм 48

Масса, не более 1,0 кг

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Держатель ДС-06 - 1 шт.

Гайка М6 - 4 шт.

Болт М6\*70 - 2 шт.

Болт М6\*90 - 2 шт.

Болт М6\*25 - 1 шт.

Шайба пружинная (гровер) М6 - 4 шт.

Шайба М6 - 10 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 экз.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковать изделие. Установить основание держателя на трубу не более Ø57 мм, закрепить болтом М6\*25 через резьбовую заклёпку. Установить посадочную трубу Ø48 мм на необходимый угол крепления, закрепить болтом М6\*90. Установить светильник на посадочную трубу, закрепить с помощью 2-х болтов М6\*70, гайки и гровера.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от -50° С до +40° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от -50° С до +40° С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости кронштейнов в упаковке – 2 года со дня отгрузки

По истечении срока службы держатель утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

|  |
| --- |
| Заполняет торговая организацияНаименование торговой организации, контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.Продавец (подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

Представитель службы контроля предприятия

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 г.



ЧПТУП ”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210004 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32



Рисунок 1. Сборочный чертёж ДС-06



Рисунок 2. Внешний вид ДС-06