**ООО «Завод «Световые технологии»**

Светильник стационарный, серия “SINOPE”.

**Паспорт**

**1. Назначение**

Светильник стационарный предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ P МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ P 51318-99, ГОСТ P 51514-99.

Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала

**2. Комплект поставки**

Светильник (без ламп), шт. 1

Упаковка, шт. 1

Паспорт, шт. 1

**3. Требования по технике безопасности**

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

**4. Установка:**

1. Установите монтажную плату на поверхность стены с помощью трех винтов и подсоедините питающие провода к клеммной колодке.

2. Установите в светильник источник света требуемой мощности. Установите рассеиватель в корпус светильника и закрепите его с помощью декоративного винта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модификация** | **Источник света** | **Схема установки** |
| Sinope 160 | ЛН max 75Вт Е27 | 1 |
| Sinope 113 | КЛЛ 13 Вт G24q-1 | 1 |
| Sinope 260 | ЛН max 2×60 Вт Е27 | 2 |
| Sinope 218 | КЛЛ 2×18 Вт G24q-2 | 2 |

**5. Свидетельство о приемке**

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выпуска |  |
| Контролер |  |
| Упаковщик |  |

Светильник сертифицирован.

**6. Гарантийные обязательства**

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

**Адрес завода-изготовителя:** 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.



***Схемы установки светильника:***



1.



2.