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ПАСПОРТ
ТУ РБ 300541279.006-2002
Светильники серии НБУ предназначены для общего освещения жилых и подсобных помещений, придомовой территории общественных мест.
 В качестве источника света в светильниках применяются лампы накаливания с цоколем Е27 и мощностью 60Вт и 100Вт.
Светильники оснащены встроенным регулируемым выключателем с датчиком движения.
1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальное напряжение сети переменного тока - 220 В.
Частота питающей сети  - 50Гц.
Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -10°С до +40°С.
Класс защиты от поражения электрическим током - II.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP44.
       Технические характеристики встроенного выключателя с датчиком движения:
Угол обнаружения - 90.
Максимальное расстояние обнаружения – 6м (при температуре и влажности 93%).
Диапазон освещенности, при которой включается светильник – 3-2000 люкс (регулируется).
Диапазон длительности работы после прекращения движения – от 10сек5сек до 7мин2мин (регулируется).
Габаритные размеры, масса и мощность ламп указаны в таблице.
	Тип светильника
	Размеры в мм, не более
	Масса в кг, не более
	Мощность лампы накаливания Вт, не более

	
	длина
	щирина
	высота
	
	

	НБУ 21-60-20Х
	266
	200
	283
	0,55
	60

	НБУ 22-60-20Х
	
	
	
	
	

	НБУ 21-60-20Х
	
	
	
	
	

	НБУ 22-60-20Х
	
	
	
	
	

	НБУ 31-60-25Х
	316
	250
	333
	0,67
	

	НБУ 32-60-25Х
	
	
	
	
	

	НБУ 11-60-25Х
	
	
	
	
	

	НБУ 12-60-25Х
	
	
	
	
	

	НБУ 21-100-30Х
	366
	300
	383
	0,9
	100

	НБУ 22-100-30Х
	
	
	
	
	

	НБУ 31-100-30Х
	
	
	
	
	

	НБУ 32-100-30Х
	
	
	
	
	


Примеание: Х – условное обозначение цвета рассеивателя:
1- молочно-белый, 2 - прозрачный, 3- золотистый, 4- белый, 5- дымчатый.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Светильник в сборе                  - 1 шт.
Паспорт                                     - 1 экз.
Примечание: лампа накаливания в комплект поставки не входит. 
                                          
3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
Подключить питающие провода сети к контактам клеммной колодки в основании согласно маркировке проводов (коричневый-L, синий-N). Закрепить основание на стене. Снять рассеиватель светильника. Установить лампу в патрон светильника. Установить рассеиватель.



4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
При замене лампы накаливания следует проверять состояние и прочность закрепления рассеивателя, состояние мест присоединения проводов.
Периодически производить чистку деталей светильника мягкой ветошью.
Для регулировки порога включения по освещенности используется регулятор обозначенный знаком «[image: ]».
Для регулировки длительности работы после прекращения движения используется регулятор обозначенный знаком « [image: ] ».
                                      
5 ТРЕБОВАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ
Включать светильник в сеть только с напряжением 220 В. Подключение светильника, устранение неисправностей и чистку деталей светильника производить только при отключенной сети.
При обнаружении неисправности (повреждения) светильника необходимо обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.
6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.
Транспортирование светильников осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты светильников от атмосферных осадков. 
Хранить светильники в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С  до -50° С и относительной влажности 75%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.
7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.
Срок службы не менее 10 лет.
Срок сохраняемости светильников в упаковке – 1 год со дня изготовления.
При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии изготовителю в установленном порядке.
По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годными для эксплуатации.
Представитель службы контроля предприятия 
[image: ]                    
  «_____»_______________ 202  г.
[bookmark: _GoBack]
	Заполняет торговая организация
Наименование торговой организации, контактный телефон
 ______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Дата продажи   _____________            М.П.
Продавец (подпись)_________          
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