



ПАСПОРТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

D2

ПАСПОРТ

# Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на выключатель ЭРА модели D2.

Назначение изделия – использование в качестве кнопки совместно с проводным звонком.

# ! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

**! Информация о видах опасных воздействий**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатель открытой установки D2 ГОСТ 7397-2-97 предназначен для включения электрических звонков переменного тока на номинальное напряжение не выше 250 В частотой 50 Гц и номинальный ток до 0,4 А.

Выключатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от + 40 °С до +1 °С.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных сред не допускается.

Выключатель соответствует требованиям Изделие соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Товар сертифицирован.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики звонков приведены в таблице 1. Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Характеристика** |
| Способ передачи сигнала о нажатии кнопки | **Проводной** |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 250 |
| Номинальный ток коммутируемой цепи, А | 0,4 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Относительная влажность, %, не более | 80 |
| Степень защиты оболочки | IP20 |
| Срок службы, лет | **10** |
| Материал корпуса | **ABS пластик** |
| Габаритные размеры, мм, не более | 50x50x24 |

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки кнопки ЭРА приведена в таблице 2. Таблица 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Выключатель, шт. | 1 |
| Паспорт, экз. | 1 |
| Упаковка, комплект | 1 |

# МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Установка и монтаж выключателя должны производится только специалистом соответствующей квалификации.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

* 1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
  2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
  3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
  4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности 98% при температуре 25 °С.

# УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

# 8. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальных требований по реализации изделия не предусмотрено.

1. **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

**Внимание!** Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей кнопки, должны осуществляться при отключенном питании звонка, к которому подключен выключатель!

Перечень возможных неисправностей и способы

их устранения приведены в таблице 3. Таблица 3.

|  |  |
| --- | --- |
| выключатель не работает | * убедитесь в целостности провода * проверьте правильность подключения выключателя к звонку |

1. **ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

- Возврат/обмен осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

Возврат/обмен осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

- Срок службы составляет 10 лет.

Товар не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;

- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование изделия:** | Звонок |
| **Тип изделия** | Выключатель |
| **Модели** | D2 |
| **Марка изделия** | ЭРА |
| **Страна изготовитель** | Беларусь |
| **Наименование изготовителя** | Унитарное предприятие «Элект» ОО БелТИЗ» |
| **Адрес изготовителя** | Республика Беларусь, 210603, г. Витебск, ул Комсомольская, д.11/5 |
| **Информация для связи с изготовителем** | [Тел](mailto:atl_company@163.com). +375 212 67-45-14, факс +375 212 67 45 14, e-mail: elect@beltiz.by |
| **Импортер** | Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке. |
| **Служба по работе с потребителями** | 121467, Россия, г.Москва, а/я 43 |
| **Соответствие нормативным документам** | Изделие соответствует требованиям  ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,  ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" |
| **Дата изготовления:** | Указана на упаковке |