

**RUS**


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ ПАНЕЛЬ ЭРА

# Модель: ERAMF-09

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!

Данный документ распространяется на противомоскитную панель и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

Противомоскитная панель ЭРА предназначен для защиты от летающих насекомых в помещениях.

Противомоскитная панель ЭРА служит прекрасной альтернативой химическим репеллентам. Привлеченные светом насекомые гибнут под воздействием электрического тока на решетке, установленной внутри лампы. Эффективная площадь работы лампы 40 м². Предназначена для работы внутри помещений. Работает от сети.

**! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.**

**! Информация о видах опасных воздействий**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**:

**ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ**!

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:**

Панель предназначена для уничтожения летающих насекомых.

Товар сертифицирован.

1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания (переменное), В | 220 В |
| Степень защиты изделия, IP | IP 20 |
| Срок службы светильника, лет | 5 лет |
| Тип подключения | Сетевой шнур |

1. **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входит:

|  |  |
| --- | --- |
| Панель, шт. | 1 |
| Упаковка, комплект | 1 |
| Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. | 1 |

1. **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### ВНИМАНИЕ!

* 1. Для очистки панели от насекомых, обязательно отключите питание.
	2. В нижней части панели находится лоток, который выдвигается и очищается.
	3. Производить очистку фонаря от насекомых необходимо не реже одного раза в месяц.
	4. Беречь от детей.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

* 1. Используйте в условиях низкой освещенности
	2. Эффективная площадь использования – 40 кв.м.
	3. Использовать внутри помещений

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

* 1. Гарантийный срок эксплуатации фонаря составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
	2. Возврат/обмен фонаря осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
	3. Возврат/обмен фонаря осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ВНИМАНИЕ!

 **Все работы связанные, с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!**

|  |  |
| --- | --- |
| Фонарь не работает | * проверьте сетевой провод на отсутствие повреждений
* удостоверьтесь в работоспособности ламп
 |

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

### СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование изделия:** | Панель |
| **Тип изделия** | Противомоскитная |
| **Модель изделия** | ERAMF-09 |
| **Товарный знак** | «ЭРА» |
| **Страна изготовитель** | Китай |
| **Наименование изготовителя** | АТЛ Бизнес (Шэньчэнь) КО., ЛТД |
| **Адрес изготовителя** | КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 |
| **Информация для связи с изготовителем** | atl\_company@163.com |
| **Импортер:** | Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке |
| **Дата изготовления:** | 11.2019 |